Portal-Doppeldrehkreuz Ecco Arena

Muster-Leistungsverzeichnis

Vertikal-Doppeldrehkreuz(e), mannshohe Ausführung, mit elektromotorisch angetriebenem Drehstern mit Sperrelement Holme in 90° Teilung. Sperrelement und Abweisrechen aus CrNi-Stahl, V2A, Oberfläche strichmattiert bzw. sandgestrahlt und mit zusätzlichem Säureschutz versehen, Brücke, Leitelement und Standfüße Stahl feuerverzinkt. Getriebeabdeckung Aluminium beschichtet RAL 9006 Weißaluminium.
Inklusive eingebautem Netzteil und Steuerung für Zweirichtungs-Betrieb.
Wartungsfreier Antrieb, Netzteil und Steuerung für Zweirichtungs-Betrieb im Gerät integriert. Antrieb obenliegend, Elektronik gut zugänglich in integriertem mittigem Schrank.
Betrieb an 230 V 50 Hz Wechselstrom
Möglichkeit zum beidseitigen Anschluss und Einbau von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten.
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden.
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Ecco Arena

mit folgendem Zubehör:
•		Dachkonstruktion verzinkt, Tiefe 1.500 mm
•		Dachkonstruktion verzinkt, Tiefe 2.500 mm
•		Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
•		Spuranzeige-Signal grün
•		Spuranzeige-Signal rot / grün
•		Lichttasterfreischaltung
•		Komplettbeschichtung in RAL-Farbe
•		Fundamentkonsolensatz
•		Stromlos gesperrt Mechanik