2-Arm-Drehsperre Kompakt

Muster-Leistungsverzeichnis

Drehsperre(n) mit elektromotorisch angetriebenem, asymmetrischem 2-Arm-Drehstern (1x120°, 1x240°) mit barrierefreier Frei-Durchgangsstellung, in fixer Höhe oder optional      mit höhenverstellbarem Standfuß, zur Aufstellung im Freien geeignet.
Wahlweise links oder rechts drehend oder 2-Richtungs-Betrieb.
Wartungsfreie Drehkreuzmechanik, im Gerät integrierte LOGITURN – Elektronik.          Betrieb an 24V Gleichstrom aus eingebautem Netzteil 1x100 VA, 2x12V, für 230 VAC
Möglichkeit zum Einbau eines Kartenlesers, oder bei Einsatz der optionalen seitlichen Design-Bügelkonstruktion Anbau von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten mittels optionaler Leserhalterung.
Robustes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl mit 2-farbiger Pulverbeschichtung.            Deckel in RAL 9006 (weiß-aluminium), Körper in weiß.
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell KOMPAKT.
mit folgenden optionale Einbauten:
•	Eingebaute Opto-Sensoren zum Berührungslos-Start des Drehsterns oder Anwesenheitskontrolle (Freigabe nur bei anwesender Person)
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Erkennung von Missbrauch durch Überklettern oder Unterkriechen
•	Rot-/grün-Signallampen als Spur- oder Karten-Freigabeanzeige
•	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit optional 2Ah oder 10Ah, insbesondere bei Einsatz in behördlich vorgeschriebenen Fluchtwegen

Sowie folgendem Zubehör:
•	Seitliche Design-Bügel aus CrNi-Stahl V2A zur Befestigung von Kartenlesern
•	stärkeres Netzteil 1x 200 VA, 2x12V, für 230 V 50-60 Hz zur Mitversorgung eines Kartenlesers
•	Halterung zur Montage eines Kartenlesers
•	Externe Bedienkonsole zur manuellen Drehkreuzbetätigung
•	Fundamentkonsole zur Montage der Drehsperre auf nicht-tragfähigen Böden
•	Gitterrost zur mobilen Aufstellung der Drehsperre auf nicht-vorbereiteten Böden
im Außenbereich, incl. optionalem Spurteiler mit Abweiselement
•	Plateau aus Edelstahl-Rahmen und eingelegtem Wabengummi zur mobilen Aufstellung der Drehsperre im Innenbereich, incl. Spurteiler