Dreiarm-Drehsperre Modul Basis

Muster-Leistungsverzeichnis

Drehsperre(n) mit elektromotorisch angetriebenem Drehstern in Portalgehäuse, komplett zusammengebaut, zur ortsfesten Montage in Innenräumen oder überdachten Durchgängen.
Wahlweise links oder rechts drehend oder Zweirichtungs-Betrieb
Wartungsfreie Drehkreuzmechanik, im Gerät integrierte Steuerelektronik
Wahlweiser Betrieb an 24 V Gleichstrom oder 230 V Wechselstrom (50 Hz) über im Gerät eingebautes Netzteil
Möglichkeit zum beidseitigen Einbau und Anschluss von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten
Robustes Gehäuse aus 1,5 mm Chrom-Nickelstahl,
Wkst. 1.4301, Oberfläche strichmattiert, mit versperrbarem Deckel und durch Wartungstüren zugänglichem Raum zur Unterbringung von Elektronikeinbauten
Montage mittels in den Fußkästen verdeckt angebrachten Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden.
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell Modul Basis

mit folgenden optionalen Einbauten:
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur berührungslosen Betätigung der Drehsperre durch Annäherung (nach Freigabe durch Lesegerät)
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Erkennung von Missbrauch durch Überklettern oder Unterkriechen
•	Rot-Grün-Ampel mit "STOP" und Pfeilsymbolik, Leuchtfläche ca. 80 x 80 mm, in den stirnseitigen Fußkästen
•	Lichtsignal mit Pfeilsymbolik auf grünem Grund zur Anzeige von Durchgangsfreigabe oder Sperre in der jeweiligen Gehrichtung, eingebaut im Deckel
•	Ausführung mit asymmetrischem Zweiarm-Drehstern (1x120°, 1x240°) mit barrierefreier Freidurchgangsstellung